[별표 2]

구 매 처	배전공사 협력회사 업무처리기준	업무표준 No	H0-배전-기준-0004
		개정․페이지	20	/
		제․개정일자	2012. 10. 18

지중협력회사 장비(공구) 확보기준

1. 기본 장비 및 장구류

순번	품 명	규격 및 용도	단위	수량
1	접지저항 측정기	훅크온식 (접지선 38㎟ 측정가능)	대	2
2	전동식 압축기	Y-46 또는 KB-135	대	3
3	전선압축기의 압축력 시험기주1)	Y-35, Y-46, KB-135 겸용	대	1
4	연선(바닥)로라	케이블 포설용	대	30
5	케이블 절단기	600mm 이상(전동식)	대	1
6	관로도통시험기	길이400mm, 관로규격별(φ100,150,175㎜) 1대	대	3
7	장력계	7.5 Ton	대	1
8	케이블드럼 받침대	유압식	대	3
9	플레이트 컴팩터	엔진식 1.5톤	대	1
10	매설물 탐지기	굴착시 지하매설물 탐지 (송신출력 5W이상)	대	1
11	케이블 피박기	반도전층용	대	2
12	케이블 피박기	절연체용	대	2
13	토오크 렌치	1“ 820kg-cm (데드형개폐기BIP 조립용)	개	2
14	스패너 렌치	600SW	개	2
15	다기능전압기록계	단상, 3상(또는 단상․3상 겸용) (24시간연속 전압측정용)	대	각1
16	지상기기용 상측정기	고압활선부 비접촉식 (엘보접촉식)	대	3
17	저압용 검상기	저압케이블 검상용	대	2
18	훅크온 메터	전압/전류 공용 직경 55mm	대	3
19	누전탐지기	사선/활선 가능	대	1
20	관로선통대	300m	대	1

순번	품 명	규격 및 용도	단위	수량
21	적외선 온도측정기	비접촉식	대	2
22	휴대용 누설전압전류계	저압 접속개소 누설전류 전압측정	대	1
23	맨홀뚜껑개방기	맨홀 및 핸드홀 뚜껑개방	개	2
24	바코드 스캐너주2)	GPS 기능 내장	대	1
25	양수기	엔진식 5HP	대	1

주1) 순번 3번 전선압축기의 압축력시험기는 동일사업장내 협력회사간 공용사용 가능

주2) "바코드스캐너"는 기자재 이력관리를 위해 사용예정이므로 계약체결 이후 본 제품에 대한 본격적용일로부터 2개월 이내 구입한다.

2. 안전장구류

순번	품 명		규격 및 용도	단위	수량
1	COS 조작봉		23kV용	개	2
2	절연안전모		상근전공 인원수의 120% 확보	개	6,8,10,11
3	안전허리띠		로프부(상근전공 인원수의 120% 확보)	조	6,8,10,11
4	안전절연화		내전압 23kV급(상근전공 인원수대로 확보)	족	5,6,8,9
5	검전기		다전압 휴대용 검전기 (3.3~35kV)	개	3
6	검전핀		370 TR	개	4
7	용량성 검전기		AC 5~35kV	대	1
8	활선접근경보기		상근전공 인원수대로 확보	개	5,6,8,9
9	방염복	하계주2)	아라미드계 섬유(상근전공 인원수대로 확보)	벌	5,6,8,9
		동계			5,6,8,9
10	특고압용 검상기			대	1
11	안전칸막이			개	20
12	공사안내판			개	4

순번	품 명	규격 및 용도	단위	수량
13	라바콘		개	30
14	지중기기 조작봉	절연스틱	개	3
15	조작핀	600-AT(토오크 조정장치부착)	개	2
16	접지엘보	370GLR	개	6
17	절연부싱	Stand off Insulator	개	6
18	절연캡	지상변압기 부싱절연	개	6
19	가스탐지기	유독성,가연성가스 (소형 산소농도 측정기 인정)	대	1
20	가스제거기		대	1
21	절연저항 측정기	5,000/10,000V겸용 400GΩ (특고압용)	대	1
		500V 1,000㏁ (저압용)	대	1

주1) 순번 2, 3, 4, 8, 9번의 추정 도급액별 상근전공 인원수에 따라 확보. 2, 3번은 상근전공 인원수의 120% 확보

주2) 하계 방염복은 수급상황을 반영 4월말까지 확보

주3) 개인보호구, 활선방호 및 장구류는 안전인증을 받은 제품일 경우 인정

3. 기타 권고장비

순번	품 명	규격 및 용도	단위	수량
1	케이블 사활측정기	펄스식	대	1
2	모래 다짐도 측정기		대	1
3	지상개폐기 복합조작봉	내전압 23kV급	개	3
4	휴대용 발전기	1kW	대	1
5	조작클램프		개	2
6	접속프러그	K650LRTP HAK	조	6

순번	품 명	규격 및 용도	단위	수량
7	지중저압계통 탐지기		대	1
8	공사용 차량	5톤이상 트럭 (카고크레인 장착)	대	1
9	윈치	7.5Ton	대	1
10	콘크리트 커터	20HP	대	1
11	전선압축기	Y-35	대	1
12	전동톱	파형관 절단용	개	2
13	안면보호구	케이블 접속/절단시 안면보호구	개	4
14	콘크리트 드릴	지상기기 고정용	대	2
15	지중저압선로 활선누전점 탐사장비	저압케이블 외피손상에 따른 누점발생점 탐사	조	1
16	대지저항측정기	대지저항, 접지저항 측정	개	1
17	더블 블레이드 로프	36㎜	m	250이상