조도계 TES-1330/1332 사용법

◎ POWER     POWER ON/OFF

◎ HOLD      1회 누르면 DATA가 HOLDING되면서 측정이 중지되고,

한번더 누르면 HOLDING기능이 해제되고 측정이 계속된다.

◎ RANGE    한번씩 누를 때마다 측정범위가 순차적으로 변환된다.

1. 측정 준비

센서의 보호캡을 벗긴 후 POWER ON 시킨다.

피 측정체에 수직이 되도록 센서의 평형을 유지한다.

2. 측정

LCD에 표시되는 수치가 조도값(LUX)이 되는 것이다.

측정시 LCD에「1」이 표시되면 실제 조도가 설정된 조도 RANGE보다

높은 것이므로 설정 RANGE를 상향조정한다.

3. 측정 후

POWER를 OFF 시키고 센서의 보호캡을 다시 씌운다.