소음계 TES-1350A 사용법

▣ LO               LO 설정 시 측정범위: 35-100dB

▣ HI                HI 설정 시 측정범위: 65-130dB

*LCD 좌측상단에 □OVER□ 표시 시 LO, HI 설정을 교체.

▣ POWER OFF

▣ S(SLOW)       소음 값을 1 Sec 간격으로 측정

▣ F(FAST)        소음 값을 125 mS 간격으로 측정

▣ MAX HOLD     최대 소음 값 HOLDING 기능.

▣ RESET          MAX HOLD 재 설정시 사용.

▣ A              환경소음(고 주파수 대역) 측정시 사용.

▣ C              기계소음(저 주파수 대역) 측정시 사용.

▣ CAL 94dB         자체 영점조정시 사용.

□ 영점조절 다이알    HI 와 F 로 설정하고 CAL 94dB를 선택하면 주위                           소음과 관계없이 94.0dB가 되어야함.

이와 틀린 경우 드라이버를 사용하여 □를 좌우로                         조절하여 94.0dB로 맞추어 사용.

※영점 조절 다이얼을 무리하게 돌리면 기기 고장의

원인이 될 수 있으므로 미세하게 사용하시기 바랍

니다.