Ⅰ 각 부 명칭 및 기능

▣         POWER ON/OFF

【℃/◁】  온도단위 변환

【PRINT】 한번씩 누를 때마다 측정값이 PRINTING 된다.

2초간 눌렀다 놓으면 연속으로 PRINTING 되고 중지하려면

다시 한번 누른다.

【FEED】  누르면 프린터용지가 배출된다.

【HOLD】  측정값이 HOLDING 된다.

【MAX/MIN】 최대값 HOLDING, 최소값 HOLDING 기능

【DEW PT】  일반 측정 MODE에서 한번 누르면 DEW-POINT(노점온도)가

표시되고 다시 누르면 일반 MODE로 환원된다.

【MANU】  한 번 누르면 SETTING MODE가 된다.

-PRINTING 방식 설정(ON/OFF)

-INTERVAL TIME 설정

-예약 PRINTING START/STOP TIME 설정

-날짜, 시간 설정

【♠】 MANU MODE에서 다음 설정 항목으로 이동

【▶】 MANU MODE에서 이전 설정 항목으로 이동

【▲】 MANU MODE에서 설정값 ↑

【▼】 MANU MODE에서 설정값 ↓

Ⅱ SETTING

일반측정 MODE에서는【MANU】를 한번 누르면 SETTING MODE가 되고

한번씩 누를 때마다 PRINT 방식 설정→INTERVAL TIME 설정→예약

PRINTING START/STOP TIME 설정→날짜,시간 설정→측정 MODE 로

이동된다.

1. PRINTING 방식 설정

【MANU】를 한번 누른다.

□OFF□가 깜박이면 일반 PRINT MODE 이다.

예약 PRINTING을 설정 할 경우 □OFF□를 □ON□으로 한다.

2. INTERVAL TIME 설정

00:06∼59:59 사이의 원하는 INTERVAL TIME을 입력한다.

3. 예약 PRINTING START/STOP TIME 설정

예약 PRINTING을 할 경우 원하는 START TIME(00:00∼23:59)과

STOP TIME(00:00∼23:59)을 입력한다.

4. CALENDAR 설정

현재의 날짜 시간이 METER와 일치하지 않을 경우 다시 입력한다.

Ⅲ PRINTING 방법

1. 순간 PRINTING

MANU SETTING에서 PRINTING 방식이 □OFF□로 되어 있어야 한다.

측정중【PRINT】를 한번씩 누를 때마다 그 순간의 측정값이 PRINT

된다.

2. 연속 PRINTING

MANU SETTING에서 PRINTING 방식이 □OFF□로 되어 있어야 한다.

【PRINT】를 2초간 눌렀다 놓으면 MANU SETTING에서 설정한

INTERVAL TIME 간격으로 계속 PRINTING 된다.

PRINTING을 중지하려면【PRINT】다시 한번 누르면 된다.

3. 예약 PRINTING

MANU SETTING에서 PRINTING 방식 설정을 □ON□로 한다.

예약 PRINTING이 설정되면 LCD 좌측 상단에 □□□ 가 표시된다.

원하는 INTERVAL TIME을 설정하고 PRINTING START TIME과

STOP TIME을 설정한다.

이때 START TIME은 항상 STOP TIME 보다 빠른 시간으로 설정

되어야 된다.

SETTING을 완료하고 측정 MODE로 전환한다.

입력된 START TIME에 PRINTING이 시작되어 STOP TIME에

PRINTING 이 종료된다.

Ⅳ 측정

온·습도 센서를 T1에 삽입하고 필요한 경우 다른 온도센서를

T2에 삽입한다.

POWER를 ON시키면 LCD 상단에는 습도가 표시되고 하단 좌측

에는 T1측의 온도가 우측에는 T2측의 온도가 동시에 표시된다.

PRINTING HUMIDITY TEMPERATURE METER

TES-1362

한글사용법

TES ELECTRICAL ELECTRONIC CORP