[별표 3]

구 매 처	배전공사 협력회사 업무처리기준	업무표준 No	H0-배전-기준-0004
		개정․페이지	20	/
		제․개정일자	2012. 10. 18

저압협력회사 장비(공구) 확보기준

순번	품 명		규격 및 용도	단위	수량주1)
					A	B
1	접지저항 측정기		훅크온식	개	3	2
2	훅크온메타		전압, 전류 겸용	대	4	3
3	절연저항 측정기		1,000V, 2,000㏁	대	1	1
4			500V, 1,000㏁		2	2
5	COS조작봉		23kV용	개	1	1
6	절연안전모		상근전공 인원수의 120% 확보주2)	개	8, 10	3, 5
7	안전허리띠		로프부(상근전공 인원수의 120% 확보)	조	8, 10	3, 5
8	방전고무장갑		저압용 (600V급) (상근전공 인원수의 120% 확보)	족	8, 10	3, 5
9	보호용가죽장갑		방전고무장갑(저압용) 보호용 (상근전공 인원수대로 확보)	족	6, 8	2, 4
10	검전기		다전압 휴대용 검전기 (상근전공 인원수대로 확보)	개	6, 8	2, 4
11	투광기		휴대용 집중식 랜턴(실드빔 50W) (차량용 포함)	대	3	3
12	대용량 전선휴즈 압축기(충전식 대용량전선휴즈 압축기 인정가능)		2.6㎟~100㎟	대	1	1
13	유압식 압축기		Y-35(수동)	대	1	1
14	누전점 탐지기		활선용 (옥내배선 탐지기능 겸용)	대	1	0
			사선용 (옥내배선 탐지기능 겸용)		1	1
15	활선접근경보기		고압, 특고압 겸용 (상근전공 인원수의 120% 확보)	대	8, 10	3, 5
16	안면보호구		상근전공 인원수대로 확보	개	6, 8	2, 4
17	방염복	하계주3)	아라미드계 섬유 (상근전공 인원수대로 확보)	벌	6, 8	2, 4
		동계			6, 8	2, 4
18	절연안전화		상근전공 인원수대로 확보	족	6, 8	2, 4

주1) A : 추정도급액 6억원이상 사업소 협력회사

B : 추정도급액 6억미만 사업소 협력회사

주2) 순번 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18번의 추정 도급액별 상근전공 인원수에 따라 확보

주3) 하계 방염복은 수급상황을 반영 4월말까지 확보

주4) 개인보호구, 활선방호 및 장구류는 안전인증을 받은 제품일 경우 인정